현 장 설 명 서

공사명 :	2023년 RPC 시설장비 지원사업
	(외동DSC 기계설비공사)

경주시농협쌀조합공동사업법인

현 장 설 명 서

1. 공 사 개 요

1) 공   사   명 : 2023년 RPC 시설장비 지원사업 (외동DSC 기계설비공사)

2) 위        치 : 경북 경주시 외동읍 냉천제내공단길 14 현 외동DSC 부지내

3) 시 설  규 모 :

구 분	사 양
투 입 부	반입호퍼 수정 및 보완 (용량 증대)
저 장	사일로 500톤 × 2기 증설 (1,000톤)

4) 공 사 기 간  : 착공일로부터 90일 이내 (시운전 포함)

2. 주요 시설 내용

1) 원료 투입 및 정선 계량 시설 (원료투입호퍼 2기 용량증대)

2) 화력건조시설 (기존시설사용)

3) 저장사일로 시설 (500톤 저장사일로 2기 증설, 건벼출하탱크 톤백스케일 1기 교체)

4) 집진 시설 (기존시설사용)

5) 공기 공급 시설 (기존시설사용)

6) 기계제어 시설 (기존 중앙제어반 그래픽 교체, 사일로제어반 증설)

3. 공사의 범위

발주자와 도급자간에 체결할 범위는 다음과 같다.

1) 시방서 및 설계도서에 제시한 사항

2) 현장설명서에 제시한 사항

3) 발주자가 공사 이행상 필요하다고 요구하는 사항

4) 계약서에서 제시한 사항

5) 공사 제외 사항

① 수전 공사

② 각종 인허가 사항

4. 구 입 기 계

도급자는 기계설치 이전에 본 기계사양 및 성능 목적을 충분히 숙지하고 기계 본체에 손상이 없어야 한다.

도급자는 본 기계의 부품의 조립이 완전무결하게 조립될 수 있도록 한다.

기계의 보수 정비가 용이하도록 설치해야 한다.

구입기계 현장반입시 기기의 수량 조립상태 손상유무를 확실히 점검하고 하자는 도급자가 처리하여야 하며 설치전 관리에 만전을 기하여야 한다.

시운전은 도급자가 실시한다.

<구입기계 목록>

품 번	품 명	규 격	수 량	설치	시운전	비 고
B11 ~ B18	교반형사일로 (특수형)	500톤	1SET	납품자	납품자	단열 (지붕:100mm,벽체:70mm) 송풍휀, 교반기, 균분기, 배기휀, 구조확인서, 배출게이트, 대기환경측정구, 점검대
B21 ~ B28	교반형사일로 (보급형)	500톤	1SET	납품자	납품자	단열 (지붕:100mm,벽체:70mm) 송풍휀, 교반기, 균분기, 배기휀, 구조확인서, 배출게이트, 대기환경측정구, 점검대
343 ~ 345	톤백스케일	1톤/배치	1SET	도급자	납품자	연류계형, 상,하부 게이트 포함

5. 주요시설 명세 및 특기시방

1) 주요 시설 명세

구 분	품 명	용 량	수 량	비고
건조저장시설	원료 투입구	3000x1500	2 set	기존 투입구 용량증대
	저장 사일로	500톤	2 set	다공판 올림형, 1기 특수형, 1기 보급형
	톤백 스케일	1000Kg	1 set	연류계형 톤백스케일 차량, 톤백 겸용
	기계 자동 제어 시설		1 set	기존 중앙제어반 수정 및 보완 (그래픽 교체), 기존 사일로 제어반 수정 및 보완, 증설 사일로 제어반 설치

2) 특기 시방

구입기계 선정 결과에 따라 관련 착공도면을 수정하여 승인을 득한 후 제작하여야 한다. (저장 사일로, 톤백스케일 등)

저장 사일로 (다공판 올림, 1기 특수형, 1기 보급형) : 구입 기계

- 사일로 하부 점검 및 청소를 위한 다공판 올림형을 설치한다.

- 빈 송풍로, 송풍기 연결부, 벽체, 지붕 연결부 등에 누수현상이 없어야 한다.

- 사일로 선정 즉시 구조안전확인서를 제출하여 공작물축조신고에 협조하여야 한다.

- 단열은 지붕(100mm), 벽체(70mm) 우레탄 시공을 한다.

승강기 (10“x 6") 30톤/시간 : 표준도면 및 시방서 기준 (용융아연도금)

체인컨베이어 (W250) 30톤/시간 : 표준도면 및 시방서 기준 (아연도 컨베이어, 바닥판 라이너 STS304 2t)

현장에 반입되는 자재는 현장 반입과 동시에 녹방지 도색을 하여야 한다. (아연도금 제외 자재에 해당)

모든 기계류는 보수 점검이 용이하도록 공간을 확보하여야 한다.

외부에 설치되는 기계류, 구조물은 상부에 물고임 현상이 없어야 한다.

기타

- 이송관의 길이 및 각도를 고려하여 곡물 손상이 없도록 완충장치를 설치하여야         하며, 완충장치 및 분배기는 점검이 용이한 곳에 설치하여야 한다. (점검대 설치)

- 외부 이송기기 점검대는 비가림 칼라시트를 설치하며 감독자, 감리자의 승인을 득한 후 제작 설치한다.

- 도장 색상은 발주자와 협의하여 결정한다.

- 제어 및 동력 라인은 케이블 덕트를 이용하여 배관 및 배선을 하여야 한다.

- 소요동력이 15kW 이상인 기동은 Y-△ 기동방식으로 한다.

- 전기 제어 그래픽은 기존 시설까지 감안하여 제작 전에 감독자, 감리자의 승인을

득한 후 제작하여야 한다.

- 전선 규격은 국제 규격에 준하여 설치하여야 한다.

6. 일반 사항

공사에 사용되는 기자재는 KS 자재 또는 관련법에서 정하는 승인품 제품 등의 신품을 사용하여야 하며 기타의 경우 최상품을 사용하여야 한다.

현장관리를 위하여 기계시설 및 공사 관련 업무에 유능한 직원을 현장 대리인으로 선임하여 법인의 승인을 받아야 한다.

계약 체결 후 현장대리인계, 수급자내역서, 공정표, 착공계를 제출하여 법인의 승인을 받아야 한다.

설계도서와 시방서의 내용이 상이하거나 의문사항이 있을 경우 감독자와 협의하여 감독자의 해석에 따른다.

기자재의 매설, 은폐부위 및 조립, 설치에 따른 시공과정의 주요부위는 천연색 기록사진을 촬영하여 앨범으로 정리한 뒤 법인에 제출하여야 한다.

현장에서 발생되는 오물, 폐자재는 시공자 부담으로 현장외로 반출하여야 한다.

시공자는 현장안전사고에 대하여 특별한 관리를 하여야 하며 안전사고 발생시는 시공자 부담으로 즉시 조치하여야 한다.

타 시설물에 대하여 손해를 끼쳤을 경우 시공자 부담으로 원상 복구하여야 한다. (기계장치나 건축물의 벽체 관통 부위 등)

임의로 변경 시공하여서는 안되며 변경시 감독원의 승인을 받아야 한다.

본 시설물과 관련하여 인허가 사항에 대하여 협조 하여야 한다.

공사준공은 실제로 공사가 완료되어 준공계 제출 및 법인이 승인하고 접수한 일자를 기준으로 한다.

준공검사 후 검사결과에 따라 준공도면, 준공내역서, 운전매뉴얼, 단위기계점검표 및 사진첩을 작성하여 법인에 제출하여야 한다.

시공자는 현장시공 전에 지역 노동청에 산재보험에 가입한 후 가입영수증 사본을 제출하여야 하며, 안전관리비 사용계획내역서를 월별로 구분 제시 승인받아야 하며 계상된 내역은 안전관리비에 사용하여야 한다.

분진, 소음, 진동 등 환경에 관한 사항은 지역 허용기준치 이하로 시공하여야 한다.

상시 사항에 명시되지 않는 사항은 감독자, 감리자, 시공자 상호 협의하여 일반 관례에 따른다.

7. 특기 사항

환경보존법에 저촉이 되지 않도록 시공하여야 하며 인허가 사항에 따른 필요한 조치 및 협조를 하여야 한다.

공사 기간내에 무부하 단동 및 연동테스트를 완료하여야 하며 제품생산 시운전은 법인 실무자 입회하에 정상적인 생산능력이 발휘될 때까지 시운전을 하여야 한다.

공장 운영 요원에 대하여 설치 과정부터 운전 조작이 숙련될 때까지 기술자를 배치하여 훈련 및 지도를 실시하여야 한다.

기계시설과 관련하여 타공사 (건축, 건축전기)의 협조를 받아야 할 사항은 사전에 협의 조치하여 시공한다.

주요 기자재는 카다로그, 도면 또는 참고자료 등을 구비하여 구매, 제작 전에 감독원의 승인을 받아야 하며, 제작 또는 현장설치검사는 당 법인이 필요하다면 언제든지 할 수 있으며 현장 설치공정 30%, 60%, 90%시 검사요청을 할 수 있다.

설계변경은 법인의 사정 또는 현장 시공상 변경이 불가피한 경우 이외에는 할 수가 없으며, 설계변경은 계약조건에 의거 당초 설계도서(단가, 일위대가 등)에 따라 설계변경 처리한다.

계약상대자는 공사 착수 전에 선행공정이 진행한 공사내용에 대해 현장조사 및 실측을 실시하고, 시공계획서를 제출 후 착공하여야 한다.

계약상대자는 민원이 발생하지 않도록 모든 방비를 하여야 하고, 공사로 인한 민원은 책임을 지며 현장의 안전관리를 철저히 하여야 한다.

계약상대자는 공사 전 선행공정의 공사내용과 주변 건물상태를 면밀히 분석하여 기 완성물에 대한 훼손이나 공사로 인한 주변시설에 피해가 없도록 하고 기초상태, 건물벽체, 균열 등을 기록하고 사진촬영, 보관한다.

계약상대자는 전기 및 통신 등 타 공종과 협조하고 협조사항 발생시 감독자 및 수요처와 법인의 지시에 따른다.

현장사무실 내에 현장설명서, 시방서, 설계도면, 계약서, 현장작업일지, 안전관리비사용내역서, 공정표를 상시 비치하고 공정보고서를 제출하여 승인을 받는다. (전체공정표, 주요공종별 시공계획서, 월 주간공정표, 작업일지)

본 공사는 물가변동에 따른 공사금액 변동을 적용하지 않는다.

8. 기 타 사 항

본 공사장에는 건설산업기본법시행령 제35조 2항에 의한 자격 소지자를 현장대리인으로 선정하여 상주시켜 현장 내 제반공사의 안전사고에 책임을 지고 공사 기간내 완공에 차질이 없도록 한다. 또한 도급 공사비내에 안전관리비를 계상하였으므로 계약상대자는 각종 안전사고 방지에 철저를 하여야 한다. 따라서 인명 및 기존건물 등의 피해에 대하여는 계약상대자가 모든 책임을 진다. 기성검사와 준공검사 신청시에는 산재, 고용, 건강, 연금보험료 및 안전관리비등 사용증빙자료를 제출하여 정산 처리토록 한다.

○“국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료”(국민건강보험료 등 이라 함) 명시 및 정산방법 알림

-국민건강보험료 등은 추후 계약자내역서 작성시 아래사항을 변동없이 반영하여야 하며, 준공시 실제 납부한 금액과 비교하여 차액을 정산함.

[금액단위:원]

구 분	국민건강보험료	노인장기요양보험료	국민연금보험료	안전관리비	비 고
설계내역서 금액	5,358,746	686,455	6,802,357	16,114,412

[증빙자료 인정범위]

구분	제출서류	비 고
고용보험료 산재보험료	가입증명서 및 완납확인서
건강보험료 연금보험료 노인장기요양보험료	관할 납부기관에 사업장명을 개설 신고하고 납부한 납입증명서 ※당해사업장(경주시농협쌀조합공동사업법인 2023년 RPC 시설장비 지원사업 (외동DSC 기계설비공사)) 명의로 신고납부한 납입증명서	-직접작업에 종사하는 노무자를 대상으로 하며, 납부금액 중 사업자 부담금만 인정함. -현장대리인,현장기사,청소원 등에 대한 납부금은 제외
안전관리비	사용된 내용에 해당하는 세금계산서 및 사용내역서	노무자에게 물품 지급근거, 사진, 감리원 확인 자료 등 증빙자료 포함

※ 보험료 정산 관련법령 및 본회규정

<관계법령>

건설산업기본법 제26조의2 (보험료 등의 비용 명시 및 정산)

① 건설공사의 도급계약 당사자는 법 제22조제5항에 따른 보험료 등의 비용(이하 이 조에서 "보험료등" 이라 한다)을 국토해양부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 도급금액산출내역서에 명시하여야 한다.<개정2008.2.29>

② 발주자(하도급의 경우에는 수급인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 그 건설공사를 도급받은 건설업자가 보험료 등을 부담하였는지 여부에 관하여 확인할 수 있다. 이 경우 발주자가 필요하다고  인정하는 경우에는 그 건설업자에게 보험료 등을 납부한 확인서의 제출을 요구할 수 있다.

③ 발주자는 건설업자가 보험료 등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액 산출 내역서에 명시된 「국민연금법」에 따른 국민연금보험료 및 「국민건강보험법」에 따른 건강보험료가 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있다.

<본회규정>

공사계약일반조건 제33조의2를 다음과 같이 신설한다.<2011. 3. 14(월)>

제33조의2(국민건강보험료 등 사후정산)

①계약담당자는 공사의 예정가격 작성 시 국민건강보험료, 노인장기요양보험료,국민연금보험료(이하 “국민건강보험료 등” 이라 한다)를 관련 법령에 따라 각각 계상한다.

②계약담당자는 국민건강보험료 등의 사후정산과 관련하여 다음 각 호의 사항을 입찰공고 등에 명시하여 입찰에 참가하고자 하는 자가 미리 열람할 수 있도록 하여야 한다.

1. 국민건강보험료 등은 사후정산을 하게 된다는 사항

2. 예정가격 작성 시 계상된 국민건강보험료 등

3. 입찰참가자가 입찰금액 산정 시(공사비내역서 포함) 국민건강보험료 등은 제2호에 따른 금액을 조정 없이 반영하여야 한다는 사항

③계약상대자는, 계약담당자가 제33조의 규정에 의한 대가지급 시 당해 공사 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인한 후 제2항제2호에 따라 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위 내에서 정산하는데 동의하며, 이를 위하여 계약상대자는 국민건강보험료 등의 납부여부를 확인할 수 있는 증빙서류를 계약담당자에게 제출하여야 한다.

기타사항

가. 현장답사

입찰 참가자는 입찰서 제출 전에 설계도면, 시방서 및 제반사항을 충분히 검토하고 이를 입찰총액에 반영하여야 한다

입찰 참가자는 자재 수송, 노동력, 진입로 및 교통상황, 공사장에 인접한 매장 및 주변환경에 미칠 피해 보상, 위험률 등 기타 사항에 있어 공사 수행 및 완공에 영향을 미칠 수 있는 모든 필요한 정보를 사전에 수집하여 입찰총액에 반영하여야 하며 누락된 사항은 계약상대자가 부담하여야 한다.

계약상대자는 인접지역의 시설물 소유자 또는 입주자와 분규가 없도록 시공하고 인접지역에 대한 상호분쟁 발생시와 피해 발생시는 인적, 물적 피해를 포함하여 조속히 계약상대자 부담으로 해결하여야 한다.

나. 가설전기 및 수도

본 공사에 있어서 발생되는 공사용 가설전기설치는 계약상대자 부담이며, 전기요금 〔본 수전 이후 발주사무소의 명의로 발급되는 전기사용요금 포함(단, 본 수전 이후 기본료는 발주처 부담임〕은 준공(Hand over) 이전에는 계약상대자 부담으로 한다.

본 공사에 있어서 발생되는 공사용 가설용수설치는 계약상대자 부담이며, 사용료(본 수도인입 이후 발주사무소의 명의로 발급되는 수도요금 포함)는 준공(Hand over) 이전에는 계약상대자 부담으로 한다.

가설전기

- 공사용 가설전력공급 관련 계약상대자는 모든 공사용 가설전력 사용에 대한 계획서

를 공사착수전에 제출하여 발주사무소의 승인을 득하여야 한다.

- 가설전기는 당 현장의 분전반에서 연결, 사용하며 이때 소요되는 작업 등기구, 전선, 케이블 및 분전반은 계약상대자의 부담으로 한다. “끝”